|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZI IP | IP Network | IP Gateway ‘convenzionale’ | IP Broadcast | Ottetti  Host | Ottetti Network |
| 128.1.6.5/12 | 128.0.0.0 | 128.0.0.1 | 128.15.255.255 | 2 | 3 |
| 200.1.2.3/24 | 200.1.2.0 | 200.1.2.1 | 200.1.2.255 | 1 | 3 |
| 192.192.1.1/22 | 192.192.0.0 | 192.192.0.1 | 192.192.3.255 | 10 bit | 22 bit |
| 126.5.4.3/9 | 126.0.0.0 | 126.0.0.1 | 126.127.255.255 | 3 | 2 |
| 200.1.9.8/24 | 200.1.9.0 | 200.1.9.1 | 200.1.9.255 | 1 | 3 |
| 172.16.0.4/16 | 172.16.0.0 | 172.16.0.1 | 172.16.255.255 | 2 | 2 |